**24172 Комплект для маркировки поручней.**



Тактильный указатель, содержащий основу, на одной из поверхностей которой размещены выступы, выполненные из УФ отверждаемого материала, свойства которого заданы за счет размещения УФ отверждаемого материала на поверхности основы в не отвержденном состоянии. Отличающийся тем, что указанные выступы выполнены в виде набора последовательно расположенных друг на друге слоев, начиная с первого.

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Характеристики** |
| Материал наклейки | ПВХ пленка |
| Тактильный рельеф | Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 |
| Цвет фона знака | В соответствии с условиями заказчика |
| Цвет рисунка | В соответствии с условиями заказчика |
| Высота тактильных линий, мм | 0,7 |
| Тактильный указатель | В соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 70 |