**Звуковой маяк Р700 (или эквивалент)**

Звуковой маяк предназначен для воспроизведения аудио сообщений с целью информирования посетителей (в том числе слепых и слабовидящих).Устройство должно иметь имеет настенное крепление. Звуковые сообщения могут содержать любую информацию, которая требуется в данном учреждении. Оно может быть установлено ​​в любом месте: рядом с входной дверью (обозначая вход в здание), с лестничным эскалатором, в холле для ознакомления с услугами и работой учреждения и т. п. Воспроизведение аудио файла начинается при срабатывании встроенного датчика движения или беспроводной кнопки-активатора. Имеет разъемы для подключения USB-накопителя (для записи во внутреннюю память) и слот для SD-карты (для прямого воспроизведения).

В комплект поставки звукового маяка должно входить:

1. Звуковой маяк с активатором “датчик движения” – 1шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Беспроводная кнопка-активатор для альтернативного способа активации маяка – 1 шт.
4. Руководство пользователя (паспорт) на русском языке – 1 шт.
5. Гарантийный талон на сервисное обслуживание – 1 шт.

Технические характеристики:

Частота радиоканала связи передатчик-приёмник, не более – 433 МГц.

Встроенный в звуковой маяк датчик движения: наличие.

Принцип обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчик движения – пассивный инфракрасный датчик движения.

Максимальный угол обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения по горизонтали, не менее – 120 градусов.

Максимальный угол обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения по вертикали, не менее – 120 градусов.

Дальность обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчик движения, не менее 6 метров.

Функция включения записанного на маяк звукового сообщения по нажатию кнопки активации беспроводной – наличие.

Кнопка активации беспроводная – наличие.

Размеры корпуса кнопки активации беспроводной (ВхШхГ), не более: 70мм х 40мм х 20мм.

Элемент питания кнопки активации беспроводной: 23АЕ.

Напряжение питания маяка – 210-250 вольт, 50-60 Гц.

Выходная мощность маяка, не менее – 7 Вт.

Ток потребления в режиме ожидания, не более - 3,5 мА.

Разъём USB для копирования сообщений во внутреннюю память – наличие.

Параметры записывающего и воспроизводящего устройства маяка:

Емкость встроенной памяти для записи сообщений, не менее – 4 Мегабайт.

Формат воспроизводимого файла – MP3.

Битрейт МР3-файла – не уже диапазона 8÷320 Кб/с.

Возможность подключения к маяку внешних флеш-носителей информации – наличие.

Разъем в корпусе маяка подключения внешних носителей информации – наличие.

Тип внешнего носителя информации, подключаемого к маяку: SD-носитель.

Габариты маяка (ВхШхГ), не более - 275х185х135 мм.

Настенное крепление звукового маяка: наличие.

Запись звуковых сообщений на устройство должны осуществлять сотрудники учреждения после монтажа устройства.