**Плитка тактильная 300х300**

 - указатель, относящийся к индикационным и направляющим средствам пространственного ориентирования, является важным и неотъемлемым тактильным информационным знаком для безопасного движения незрячих людей. Особенно важна тактильная плитка в качестве предупреждающего ориентира, обеспечивая тактильную безопасность по маршруту, в местах разветвления маршрута, в ключевых местах для принятия решений. Наличие такой плитки является главным условием для ориентирования инвалида по зрению на местности.

**Технические характеристики:**

Материал: ПВХ

Размер (ДхШхВ), мм: не менее (300х300х9) мм

Вес, кг: не более 0,7
Высота основы, мм: не более 4
Высота тактильного знака, мм: не менее 5
Цвет плитки : желтый/черный/
Вид тактильного знака: конус/полоса/диагональ