**Поручень откидной, нерж**

Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями при посещении санитарных комнат. Откидывающийся элемент поручня в вертикальном положении экономит окружающее пространство. При необходимости легко переводится в горизонтальное положение обеспечивая дополнительную опору для посетителя.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип поручня | Откидной |
| Возможность перевода в горизонтальное положение | Да |
| Угол поворота поручня от вертикали, градусы | Не менее 85 и не более 95 |
| Механизм фиксации | Фиксатор- клипса |
| Способ крепления | Настенный |
| Материал крепежной пластины | Нержавеющая сталь |
| Крепежных отверстий, шт | Не менее 4 |
| Диаметр крепежных отверстий, мм | Не менее 6 |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь |
| Диаметр сердечника, мм | Не менее 40 не более 45 |
| Длина поручня, мм | Не менее 750 и не более 850 |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |