**Световой маяк (для помещения)**

**Световые маяки для помещений** поставляются парой и предназначены для слабовидящих людей в качестве световых индикаторов обозначения габаритов дверных проемов.

**Световые маяки для помещения** - предназначены для контрасного выделения дверного проема. Устанавливаются на высоте 1,5 метра с левой и с правой сторон двери.

Преимущественно в здании световыми маяками выделяют выход из помещения.

При необходимости так же можно обозначить любые другие дверные проемы.

**Маяк** состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки.

Конструкция светового маяка обеспечивает возможность крепления его на стене помещения на контрастные тактильные таблички с нанесенной на них информацией с применением системы Брайля.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество маяков в комплекте, шт | Не менее 2 |
| Габариты маяка,мм | Не менее 90х90х25 |
| Цвет маяка | Красный |
| Табличек контрастных в комплекте, шт | Не менее 2 |
| Материал таблички | ПВХ |
| Толщина таблички, мм | Не менее 3 |
| Цвет таблички | Контрастный, черный на желтом |
| Надпись на табличках шрифтом Брайля:  «правая сторона дверного проёма» и «левая сторона дверного проёма» | Наличие |
| Вес комплекта, кг | Не более 0,27 |
| Габаритные размеры 1 маяка с табличкой (ШхВхГ), мм | Не менее 150х285х25 |
| Напряжение питания, В | 220 ±10% |
| Потребляемый ток, мА | Не более 60 |
| Освещенность от светящегося маяка, Лк | Не менее 500 |