Тактильная плитка призвана помочь слабовидящим людям правильно сориентироваться в условиях города. Разнонаправленный рисунок плитки с глубоким рельефом предупредит слабовидящего человека при подходе к пешеходному переходу, входу в метро и т.д., а также покажет направление движения по тротуару.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | Резинополиуретановая крошка |
| Цвет плитки | Желтый |
| Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Не менее 450х450х150 и не более 550х550х250 |
| Вес, кг | Не менее 2,5 и не более 3,3 |
| Тактильный рисунок | Конусы / Полосы |
| Высота тактильного рисунка, мм | Не менее 4 |
| Температурный диапазон применения, ºС | От -80 до +100 |
| Способ крепления | Клеевое соединение |
| Гарантия на материал, мес | Не менее 12 |