**БС для улицы. Габариты зоны табло 1280x160**

**(габариты корпуса 1310x190x125)**

Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки. Данные в память табло «бегущая строка» вводятся при помощи компьютера под управлением ОС Windows (XP, Vista, Win7).

Программа связи устройства с компьютером поставляется на диске в комплекте с устройством или предоставляется возможность передачи в электронном виде.

Устройство автоматически включается при подаче питания.

**Технические характеристики:**

Расстояние чтения информации, м - не менее 80

Высота символа, мм - не менее 160

Количество одновременно отображаемых символов на табло шрифтом 16x16, - не менее 8

Количество одновременно отображаемых символов на табло малым шрифтом 8x8, - не менее 32

Возможность вывода информации в две строки - Да

Разрешение табло по горизонтали, пикселов - не менее 128

Разрешение табло по вертикали, пикселов - не менее 16

Тип пикселя 1 пиксель -1 светодиод

Цвет свечения диодов - красный

Яркость свечения, Кд - не менее 1

Угол половинной яркости светодиодов по горизонтали - не менее 120°/60°

Угол половинной яркости светодиодов по вертикали - не менее 120°/60°

Габаритные размеры, мм - не более 1310х190х125

Тип крепления - Резьбовые шпильки или кронштейны

Max. количество символов в памяти, шт - 32000

Вид выводимой информации - статическая и динамическая в режиме бегущей строки

Условия эксплуатации - От -40° С до +55°С, вне помещения

Напряжение питания, В переменного тока - 220

Управление табло - компьютер с ОС Windows (95,98,2000,XP, Vista  или Win7.)

Встроенные компоненты - энергонезависимая память

Подключение - через последовательный  порт RS 232

Гарантия, год - 1