Техническое задание

(ТЕХНИЧЕСКИе и ФУНКЦИОНАЛЬНЫе ХАРАКТЕРИСТИКи ТОВАРА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование товара | Технические характеристики | |
| 1 | **Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР** | **Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР** (далее – устройство) входит в состав оборудования входных групп для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.  Данное устройство предназначено для автоматического открывания распашных дверей при подаче управляющего сигнала с датчика движения или кнопки открывания. | |
| Параметр | Описание, значение |
| Напряжение питания | 220 (+10% -15%) В , 50 Гц |
| Мощность двигателя, Вт., не менее | 45 |
| Тип открываемой двери | однопольная |
| Ширина открываемой двери, мм. | 500÷1200 |
| Вес открываемой двери, кг., не более | 100 |
| Угол открывания, градусов | 70÷150 |
| Напряжение питания для внешних устройств (постоянный ток), В, | 12 или 24 |
| Габаритные размеры (ДхВхГ), мм., не более | 427х110х85 |
| Вес, кг., не более | 5,5 |
| Настроечная панель | Наличие |
| Время открывания, с. | 2÷8 |
| Время закрывания,с. | 2÷8 |
| Время задержки в открытом положении, с. | 0÷120 |
| Возможность настройки направления открывания двери (лево/право) | Да |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ºС | от -20 до +50 |