**Поручень опорный для раковины, нерж. сталь**

Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями. Предназначен для установки перед умывальниками.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь |
| Диаметр сердечника, мм | Не менее 40 не более 45 |
| Точки опоры крепления к стене  Точки опоры крепления к полу | Не менее 2  Не менее 2 |
| Высота поручня, мм  Ширина поручня, мм  Длина поручня, мм | Не менее 700 не более 800  Не менее 700 не более 800  Не менее 550 не более 650 |
|  |  |
|  |  |