**Самоклеящийся угол, м.п.(цвет черный)**

Противоскользящий самоклеющийся угол предназначен для облицовки углов ступеней на лестницах, в бассейнах, в душевых комнатах и в других местах, как внутри, так и снаружи помещения, с гладкой поверхностью пола, где вероятность падения, поскользнувшись из-за повышенной влажности покрытия или его обледенения, очень велика.

**Технические характеристики.**

Ширина накладки на ступень, мм – не менее 40;

Толщина накладки на ступень, мм – не менее 3;

Ширина подступенка угла, мм – не менее 12;

Толщина подступенка угла, мм – не менее 1;

Количество противоскользящих гребней, шт – не менее 5;

Высота противоскользящего гребня, мм – не менее 1;

Ширина противоскользящего гребня, мм – не менее 2,5;

Материал угла – термоэластопласт;

Способ крепления угла к ступени – самоклеящееся основа;

Ширина самоклеящейся основы, мм – не менее 39;

Температурный режим, ºС – не ниже –30

не выше +40.