**Табличка информационно-тактильная 200х200**

Прямоугольная табличка с информационным знаком – тактильная (плоско-выпуклые контуры).

**Технические характеристики:**

Материал: ПВХ-пластик 3 мм

Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100

Цвет фона знака: в соответствии с требованием заказчика

Цвет рисунка: в соответствии с требованием заказчика

Высота тактильных линий: не менее 0,5мм и не более 1мм

Длинна таблички: не менее 195 не более 205

Ширина таблички: не менее 195 не более 205