**Поручень стационарный П-образный из нержавеющей стали**

Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь |
| Диаметр сердечника, мм | Не менее 40 не более 45 |
| Точки опоры крепления к полу | Не менее 3 |
| Высота поручня, мм  Длина поручня, мм | Не менее 800 не более 900  Не менее 550 не более 650 |
|  |  |
|  |  |